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Opis techniczny 





do projektu budowlanego wykonawczego





modernizacji  ul. Leœnej





na odcinku od ul. Granicznej do ul.Koñcowej





Podstawa opracowania





Projekt techniczny utwardzenia ulicy lokalnej miejskiej klasy „D” opracowano na 


zlecenie inwestora Urzêdu Gminy Lesznowola z siedzib¹ 


w Lesznowoli  ul. GRN. 60


 Jako podstawê opracowania przyjêto i wykorzystano informacje i materia³y:


     - Zasadnicz¹ mapa miasta  w skali 1 : 1000 /aktualna do celów projektowych /


- Pomiary uzupe³niaj¹ce –w³asne  w terenie  wraz z wizj¹ lokaln¹ .


- Ustalenia z inwestorem w zakresie konstrukcji nawierzchni i zakresu   


         odwodnienia.


Opinia komunikacyjna  Nr KTR 5421/873/T/2006 wydana przez 


Wydzia³ Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie


05-500 Piaseczno ul. Czajewicza 1a  z dnia  06.11.2006


Dane z ewidencji gruntów 


Wytyczne Projektowania Ulic


Rozporz¹dzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 21.06.1999r. w sprawie  znaków i sygna³ów drogowych


Katalog Typowych Konstrukcji Jezdni Podatnych


Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych/ Transprojekt W-wa/


Ogólne specyfikacje techniczne.





2. Informacje ogólne :





Zakres opracowania.


Opracowanie obejmuje utwardzenie ulicy Leœnej:


na odc. od ul. Granicznej do ul. Lipowej 


 oraz od ul. Jarzêbinowej do ul. Koñcowej


oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej  na odcinku od ul. Lipowej do ul. Jarzêbinowej wraz z korekt¹ spadków umo¿liwiaj¹c¹ sp³yw wód opadowych.





W ulicy brak kanalizacji deszczowej. W jednostkowych przypadkach z takich materia³ów jak kostka betonowa, p³ytki betonowe, beton itp. urz¹dzono niektóre wjazdy do posesji.














3.Charakterystyka stanu istniej¹cego.





Istniej¹ca ulica Leœna   jest ulic¹  o nawierzchni gruntowej .


W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy wystêpuje linia s³upowa  energetyczno-oœwietleniowa oraz telefoniczna. 


Uzbrojenie podziemne ulicy to: kana³ sanitarny, gazoci¹g, wodoci¹g ,linie energetyczne i telefoniczne. W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy Lipowej wystêpuje zieleñ wysoka do zachowania. 


W ul. Leœnej wystêpuje zabudowa obustronna - po obu stronach budynki mieszkalne .


Ruch uliczny g³ównie samochody osobowe .


Istniej¹ca ulicy przebiega  w terenie po lekkim nasypie.


Deniwelacje terenu od  123,64 –118,28 m na poziom Wis³y.


Grunt kategorii III-IV


 








4.Stan projektowany-rozwi¹zanie sytuacyjne:





Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowy ulicy  Leœnej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Koñcowej o ³¹cznej d³ugoœci 1753  mb.


 Ulicê mo¿na sklasyfikowaæ jako klasy „D” , z projektowanym przekrojem  pó³ ulicznym. Szybkoœæ projektowa 50 km/h.


Rozwi¹zanie geometrii dostosowano do istniej¹cych rozwi¹zania skrzy¿owañ:


z  jezdni¹ ulicy Lipowej o nawierzchni asfaltowej 


oraz jezdni¹ ulicy Jarzêbinowej. 


W³¹czenie do  ulic  zakoñczono na linii cieku . 


Zaprojektowano  ulicê :


-  o   szerokoœci  jezdni 6.0 m na  odcinku od ul. Granicznej do ul. Polnej


- o  szerokoœci jezdni 5.5 m na odcinku  od ul. Polnej do ul. Koñcowej.


Przeznaczenie ulicy-obs³uga ruchu lokalnego.  


Chodnik jednostronny o szerokoœci  2,50 m przeznaczony do obs³ugi ruchu pieszorowerowego.


 Po przeciwnej stronie pobocze gruntowe naturalne , z pasem  o szerokoœci 1m  z kruszywa naturalnego , o zmiennej szerokoœci .


Krawê¿nik na skrzy¿owaniach wyokr¹glono ³ukami o promieniach R= 6.50 m oraz 4.50 m.


Wjazdy gospodarcze zaprojektowano jako bramowe  w poziomie chodnika o szerokoœci 3,50 m. Czêœæ wjazdów   zaprojektowano jako  szersze.


Spadki poprzeczne jezdni ,chodników i wjazdów = 2 %, pobocza 6 %.


Oœ ulicy za³o¿ono w dowi¹zaniu do linii rozgraniczaj¹cych i  innych uwarunkowañ-uzbrojenia podziemnego jak równie¿ naniesieñ podziemnych, przyjêto zgodnie z za³o¿eniami umo¿liwiaj¹cymi  dogodny wjazd z ulicy do poszczególnych posesji. Szerokoœæ poszczególnych elementów ulicy zosta³a dostosowana do mo¿liwoœci ,wytycznych –opinii inwestora i uzgodnieñ. Geometriê rozwi¹zania  przedstawiaj¹  za³¹czniki graficzne : 1 oraz 3.4,3.5





5.Stan projektowany-rozwi¹zanie wysokoœciowe:





Niweletê nawierzchni ulicy zaprojektowano dowi¹zuj¹c do rzêdnych istniej¹cych nawierzchni w ulicach Lipowej  , w ulicy Jarzêbinowej oraz w dowi¹zaniu do przyleg³ego terenu, z uwzglêdnieniem  istniej¹cego uzbrojenia oraz konfiguracji istniej¹cego terenu, poziomów istniej¹cych wjazdów do posesji oraz dla uzyskania pochyleñ pod³u¿nych wiêkszych od 0.3%.


Niweleta ulicy o spadku pod³u¿nym minimalnym wynosz¹cym –0.34 % i wiêkszym , który zapewnia odwodnienie pod³u¿ne.


Projektowany przekrój normalny:


-jezdnia szerokoœci = 5.50-6.00  ze spadkiem poprzecznym jednostronnym = 2 %


-chodnik jednostronny o szerokoœci  2.50 m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni


-pobocze gruntowe naturalne o szerokoœci zmiennej  wzmocnione pasem kruszywa  i o spadku = 6 %  od jezdni.


Odwodnienie przewidziano jako powierzchniowe , z odprowadzeniem wód opadowych do  zieleñcy , zlokalizowanych w liniach rozgraniczaj¹cych 


projektowanej ulicy w poboczu gruntowym, z wykorzystaniem projektowanych spadków poprzecznych nawierzchni i pochyleñ pod³u¿nych jezdni.


W miejscach szczególnie nara¿onych na nap³yw wód opadowych zaprojektowano  s¹czki zbieraj¹ce okresowy nadmiar wód opadowych oraz wody z roztopów wiosennych / do odparowania/.


 Zaprojektowane  spadki : poprzeczne i pod³u¿ne zapewni¹ odwodnienie jezdni w zieleñce  :


Pobocza przepuszczalne ,po humusowaniu –obsiane traw¹.


W czasie realizacji nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dok³adne odwzorowanie wysokoœciowe poszczególnych elementów projektu.


Rozwi¹zanie wysokoœciowe przedstawiono na  profilu pod³u¿nym -za³¹cznik graficzny nr 2








6. Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni:





Przekroje normalne  konstrukcji nawierzchni zaprojektowano zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie, w oparciu o Katalog Typowych  konstrukcji Jezdni Podatnych-Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.


  


Przyjêto do analizy ruch –KR-2 Wymagana gruboœæ konstrukcji ze wzglêdu na mrozoodpornoœæ dla gruntu kategorii G-1 w analizowanych warunkach wynosi H=0.45 cm. 





Przyjêto konstrukcjê  nawierzchni jezdni:


 


    konstrukcja  nawierzchni  jezdni  z  kostki betonowej gruboœci 8 cm na :


    -podsypce  cementowo-piaskowej   1:4 , gruboœci 3 cm 


    -podbudowie dwuwarstwowej gruboœci /10+15/ razem 25 cm  z kruszywa     


     ³amanego stabilizowanego mechanicznie 


    -warstwie odcinaj¹cej z piasku gruboziarnistego gruboœci 10 cm.


Konstrukcja nawierzchni chodników z kostek betonowych gruboœci  6 cm na podsypce piaskowej  o gruboœci  5 cm    na warstwie z pospó³ki stabilizowanej mechanicznie gruboœci 10 cm.


Na wjazdach na posesje warstwa jezdna  z kostek betonowych gruboœci 8 cm ,na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboœci 3 cm ,na podbudowie z kruszywa ³amanego gruboœci 15 cm  i na warstwie odcinaj¹cej z pospó³ki  stabilizowanej mechanicznie gruboœci 10 cm.


Pobocze naturalne  umocnione kruszywem.


Krawê¿nik uliczny  -betonowy o wymiarach: 15 x 30 x 100 cm  na ³awie betonowej  z oporem  z betonu B-10.


Obrze¿a betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 na podsypce cementowo-piaskowej gruboœci 3 cm.


Chodniki od strony ogrodzeñ  ograniczone obrze¿em  betonowym 8 x 30 cm.


Spoiny krawê¿ników ,obrze¿y i œcieków nale¿y wype³niæ zapraw¹ cementow¹.


Dla  odcinka ulicy Leœnej od skrzy¿owania  z ul. Lipow¹ do skrzy¿owania z ulic¹ Jarzêbinow¹ o nawierzchni z asfaltobetonu przyjêto  konstrukcjê jezdni :


beton asfaltowy gruboœci 4 cm /warstwa œcieralna/


beton asfaltowy gruboœci 6 cm / warstwa wi¹¿¹ca/


warstwa wyrównawcza  z betonu asfaltowego gruboœci 3- 9 cm


frezowanie istniej¹cej nawierzchni asfaltowej na g³êbokoœæ 2 cm


Szczegó³owe rozwi¹zania  konstrukcyjne przedstawiaj¹ za³¹czniki  nr 3.1-3.5











7. Oznakowanie





Projekt nie przewiduje wykonania oznakowania poziomego, zgodnie z istniej¹cym stanem przewiduje siê ustawienie znaków pionowych na skrzy¿owaniach. Uzgodniony projekt sta³ej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.


Projekt oznakowania na czas robót nale¿y do obowi¹zków wykonawcy i nale¿y go sporz¹dziæ bezpoœrednio przed realizacj¹, z podzia³em na etapy realizacyjne z uwzglêdnieniem koniecznoœci dopuszczenia  ruchu lokalnego mieszkañców, pojazdów budowy i obs³ugi komunalnej miasta, z uwzglêdnieniem i przestrzeganiem technologii robót i sprzêtu jakim dysponuje wykonawca.








8.Roboty ziemne i  uzupe³niaj¹ce





Roboty uzupe³niaj¹ce to : 


-budowa zieleñcy


-ustawienie oznakowania sta³ej organizacji ruchu


Roboty ziemne  obejmuj¹ korytowanie pod jezdnie , wjazdy i chodniki. 


Przed rozpoczêciem robót nale¿y wykonaæ przekopy kontrolne  sprawdzaj¹ce posadowienie istniej¹cych urz¹dzeñ podziemnych.


Prace w obrêbie urz¹dzeñ podziemnych wykonywaæ rêcznie  z zachowaniem szczególnej ostro¿noœci .


Wielkoœæ robót ziemnych:


-wykopy             4125 m3


- nasypy                230 m3





9.Technologia robót i odbiory :





Roboty nale¿y wykonaæ zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót z uwzglêdnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Publicznych w Warszawie, a w szczególnoœci :





D-M-00.00.00.                – wymagania ogólne


D-01.02.00.                    –  roboty przygotowawcze


D-02.00.00.                    –  roboty ziemne


D-03.03.01                     -odwodnienie s¹czki


D-04.04.00                     -  podbudowy


D-05.00.00                     -  nawierzchnia i  frezowanie


D-06.00.00                     - roboty wykoñczeniowe


D-07.01.01-:-07.02.01    -oznakowanie


D-08.00.00                     - elementy ulic





    Roboty drogowe nale¿y wykonywaæ zgodnie z normami technicznymi jak :


roboty ziemne                   BN-72/9832-02


podsypka piaskowa          BN-87/6774-04


podbudowa t³uczniowa     PN-84/S-96023 i BN-64/8933-02


chodniki                            PN-63/B-14051,BN-64/8845-01


obrze¿a betonowe             PN-63/B-14051


i inne opisane w specyfikacji technicznej wykonania robót.


Odbiory robót zanikowych i ulegaj¹cych zakryciu powinny byæ przeprowadzone w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postêpu robót. Wykonawca zg³asza do odbioru zakoñczony element ,przedstawia wyniki badañ z bie¿¹cej kontroli. Odbieraj¹cy zleci ewentualne przeprowadzenie badañ uzupe³niaj¹cych, je¿eli zaistniej¹ jakiekolwiek w¹tpliwoœci co do jakoœci robót  .Koszty tych badañ ponosi wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek.


Nadzór okreœli zakres robót poprawkowych, zakres i wielkoœæ potr¹ceñ za obni¿on¹ jakoœæ.


Roboty poprawkowe wykonawca wykona na w³asny koszt w terminie ustalonym z inwestorem. Do obowi¹zków wykonawcy nale¿y dostarczenie materia³ów  zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, OST. Wykonawca ma obowi¹zek powiadomiæ inwestora o proponowanych Ÿród³ach zaopatrzenia materia³owego i  uzyskaæ akceptacjê. Roboty w których znajduj¹ siê nie zbadane i nie akceptowane materia³y, wykonawca wykonuje na w³asne ryzyko, licz¹c siê z ich nie przyjêciem.


Prefabrykaty powinny posiadaæ atest producenta-reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i w³aœciwe dokumenty dostawy, dotycz¹ce konkretnej roboty.


Odbiór robót zgodnie z warunkami technicznymi, obowi¹zuj¹cymi normami w oparciu o instrukcjê DP-T 14,wydanie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych  W-wa 1989 r.





10. Zestawienie wa¿niejszych danych :





D³ugoœæ  odcinka                           1753  mb 


Powierzchnia jezdni                     10265  m2 


Powierzchnia chodnika                  4125  m2





. za³. 2





Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót 





Budowa ulicy Leœnej w Magdalence na odcinku  od ulicy Granicznej do ul. Koñcowej.


D³ugoœæ odcinka 1753 mb.


 Zakres prac obejmuje asortymenty robót :


1.     budowê nawierzchni jezdni  z  kostki betonowej szerokoœci = 5.5-6.0 m


 wykonanie robót ziemnych , koryta pod nawierzchnie


-ustawienie krawê¿nika –obustronne


-wykonanie warstwy ods¹czaj¹cej z piasku gruboziarnistego gruboœci 10 cm


-wykonanie podbudowy z t³ucznia ,kruszywa mineralnego stabilizowanego mechanicznie  gruboœci 25 cm


2.        budowa nawierzchni chodników szerokoœci 2.50 o konstrukcji:


ustawienie obrze¿y 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm


     – podbudowa z kruszywa naturalnego –pospó³ki gr. 10 cm


      - kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm na podsypce piaskowej  gr. 5 cm


3.       budowa wjazdów do posesji


    -   warstwa ods¹czaj¹ca z  kruszywa naturalnego gr. 10 cm


    -podbudowa t³uczniowa gruboœci  15 cm,


    -kostka brukowa betonowa   gr. 8 cm kolor czerwony, na podsypce      


      cementowo-piaskowej 1 : 4 gr. 3 cm


4.   budowê nawierzchni jezdni   z betonu asfaltowego o szerokoœci 6.0 m 


-wykonanie  frezowania istniej¹cej nawierzchni asfaltowej na g³êbokoœæ 2 cm


-ustawienie krawê¿nika –obustronne


-wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gruboœci od 3- 9 cm


-wykonanie warstwy wi¹¿¹cej z  betonu asfaltowego  gruboœci  6 cm


-wykonanie warstwy œcieralnej z betonu asfaltowego gruboœci 4 cm


5. wykonanie odwodnienia w ulicy / wykonanie s¹czków  odwadniaj¹cych/


6. roboty towarzysz¹ce


-uzupe³nienie poboczy wraz z profilowaniem i plantowaniem , humusowanie  i obsianie traw¹


-ustawienie oznakowania sta³ej organizacji ruchu.





Wymagania dotycz¹ce :


.   cech, w³aœciwoœci wyrobów budowlanych, cechy zwi¹zane z ich transportem, sk³adowaniem, przechowywaniem ,warunkami dostaw i kontrol¹ jakoœci,


-maszyn i sprzêtu potrzebnych do wykonywania robót budowlanych 


zgodnie z za³o¿on¹ jakoœci¹,


-   œrodków transportu,


-wykonania  robót budowlanych z podaniem sposobu wykoñczenia poszczególnych elementów ,tolerancji wymiarowych, szczegó³ów technologicznych


.    opis dzia³añ zwi¹zanych z kontrol¹ ,badaniami oraz odbiorem wyrobów i        


     robót budowlanych,


-dotycz¹ce sposobu odbioru robót budowlanych


-dotycz¹ce obmiaru robót,


-sposobu rozliczenia robót budowlanych i prac towarzysz¹cych s¹ zawarte w 


Ogólnych Specyfikacjach Technicznych opracowanych przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Publicznych, Bran¿owym Zak³adzie Doœwiadczalnym Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie





D-M-00.00.00.              – Wymagania  ogólne


D-01.03.01                    -  Roboty przygotowawcze


D-02.00.00.                   – Roboty ziemne


D-03.03.01                    -  Odwodnienie


D-04.01.01                     - Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem


D-04.02.01                     - Warstwy ods¹czaj¹ce


D-04.04.04                     - Podbudowy z t³ucznia kamiennego


D-05.03.23a.                   -Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej


D-05.03.05                      - Nawierzchnia z betonu asfaltowego


D-08.01.01                     - Krawê¿niki  betonowe


D-08.02.00                     - Chodniki  z brukowej kostki  betonowej


D-08.03.01                      -Wjazdy


D-07.02.01                      -Oznakowanie pionowe


D-06.00.00                     - Roboty wykoñczeniowe








Dokumenty bêd¹ce podstaw¹ wykonania robót budowlanych:


-          materia³y u¿yte do wykonania przedmiotowych prac powinny posiadaæ atesty jakoœciowe


-             roboty nale¿y wykonaæ zgodnie z Ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo  budowlane/ Dz. U. Nr 207 z dnia 5 grudnia 2003r. poz.2016, z póŸniejszymi zmianami /, z warunkami i wymaganiami dla poszczególnych asortymentów robót okreœlonymi w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych, opracowanych przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Publicznych, Bran¿owy Zak³ad Doœwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego w Warszawie , a tak¿e obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami Budowlanymi,


-           roboty nale¿y wykonaæ  zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, z uwzglêdnieniem zaleceñ i uzgodnieñ instytucji i jednostek opiniuj¹cych,


-                roboty powinny byæ prowadzone w sposób najmniej uci¹¿liwy dla mieszkañców ,u¿ytkowników z zachowaniem re¿ymów technologicznych.





.  za³.3


Informacja dotycz¹ca bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia 





zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia/ Dz. U . Nr 120 poz. 1126/


Zakres robót zamierzenia budowlanego wed³ug kolejnoœci realizacji poszczególnych robót to roboty drogowe i roboty z zakresu czasowej organizacji ruchu na czas robót :


Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze


Roboty odwodnieniowe


Roboty ziemne


Budowa-monta¿ krawê¿ników ,³aw, obrze¿y


Podbudowy


Frezowanie istniej¹cych nawierzchni


Uk³adanie nowych nawierzchni





Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury, rozporz¹dzenie to nie dotyczy robót drogowych, poniewa¿ g³êbokoœæ wykopów i nasypów nie przekracza 0.50 m.


Roboty drogowe obejmuj¹ budowê nawierzchni  w ulicy ,plantowanie do rzêdnych projektowanego terenu, wykonanie koryta pod nawierzchnie: jezdni, chodnika i wjazdów do posesji. Ziemia z wykopów zostanie czêœciowo zu¿yta na miejscu, a nadmiar zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora. Do robót ziemnych przewiduje siê u¿ycie typowego sprzêtu do robót ziemnych: koparko-spycharek, koparko-³adowarek, walce wibracyjne, wibratorów i zagêszczarek, samochodów samowy³adowawczych. Du¿a czêœæ robót wykonywana bêdzie rêcznie ,ze wzglêdu na zakres robót.





PRZEWIDYWANE ELEMENTY ZAGRO¯ENIA





Przewidywane zagro¿enia wystêpuj¹ce podczas realizacji robót budowlanych, okreœlaj¹ skalê i rodzaje zagro¿eñ oraz miejsce ich wystêpowania. Technologia realizacji budowy  ulicy stwarza zagro¿enie dla bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi.


-mo¿liwoœæ uszkodzeñ istniej¹cych sieci uzbrojenia podziemnego


-zagro¿enie od pracuj¹cych maszyn i urz¹dzeñ, œrodków transportu


-warunki atmosferyczne, silne wiatry, huragany


-ruch drogowy








 Przy realizacji robót drogowych nie ma zagro¿enia z powodu g³êbokich wykopów. Roboty ziemne s¹ zlokalizowane na terenie o ma³ym pochyleniu /poni¿ej 12 %/, a u¿ywany sprzêt typowy. Obs³uga maszyn i urz¹dzeñ oraz œrodków transportu powinna posiadaæ w³aœciwe uprawnienia czy prawo jazdy.


Rejon robót ziemnych przy wykorzystaniu sprzêtu mechanicznego wymaga oznakowania i zapewnienia ruchu bezkolizyjnego. Pracownicy ubrani w ubrania ochronne dobrze widoczne. Profesjonalny nadzór i dobra organizacja robót z zachowaniem przepisów BHP okreœlonych w przepisach bran¿owych i specyfikacjach technicznych mog¹ zapewniæ bezpieczeñstwo ludzi i mienia. Nale¿y zachowaæ warunki bran¿owe prowadzenia robót ziemnych  w rejonie urz¹dzeñ podziemnych w rejonach zbli¿eñ do urz¹dzeñ podziemnych prace wykonywaæ rêcznie. Roboty drogowe wymagaj¹ podzia³u na etapy realizacyjne wynikaj¹ce z projektu czasowej organizacji ruchu, z uwzglêdnieniem technologii


robót. Realizacja robót nawierzchniowych polega na :


-budowie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szerokoœci =5.50 m 


-wykonanie robót ziemnych, koryta pod nawierzchnie


-ustawienie krawê¿nika-obustronne


-wykonanie warstwy odcinaj¹cej  z piasku gruboziarnistego gruboœci 15 cm


-wykonanie podbudowy z t³ucznia, kruszywa mineralnego stabilizowanego mech. gruboœci 25 cm.


 Plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia nale¿y sporz¹dziæ przed rozpoczêciem robót-budowy, zgodnie z Ustaw¹ Prawo Budowlane art.21 .Obowi¹zek opracowania planu BIOZ nale¿y do kierownika budowy.


Podczas realizacji zadania inwestycyjnego nie przewiduje siê wystêpowania robót szczególnie niebezpiecznych. Przy robotach odwodnieniowych- nale¿y przestrzegaæ zasad podanych w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. Nr 96 z 1993 r.


Pracownikom ,wyznaczonym do realizacji zadania inwestycyjnego powinien byæ udzielony instrukta¿ stanowiskowy w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegó³owych zasad szkolenia w dziedzinie BHP.


Œrodki techniczne i organizacyjne:


W celu zapobie¿enia niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym  z wykonywania robót drogowych , w strefie szczególnego zagro¿enia zdrowia lub w s¹siedztwie dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, w celu umo¿liwienia ewakuacji na wypadek awarii lub innego zagro¿enia nale¿y zapewniæ:


-instrukta¿ pracowników


-zapewniæ drogi dojazdowe i przeciw po¿arowe


-rozmieszczenie sprzêtu ratunkowego / np. apteczki/


-oznaczyæ granice pracy sprzêtu


-rozwi¹zanie uk³adu komunikacji tranzytowej, transportu budowy i komunikacji do posesji przy ulicy


Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno byæ dostosowane do wystêpuj¹cych utrudnieñ na drodze, a tak¿e zapewniæ bezpieczeñstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonuj¹cym te roboty.


Urz¹dzenia u¿yte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót powinny byæ dobrze widoczne zarówno w dzieñ jak i w nocy, oraz utrzymane w nale¿ytym 


stanie prze okres trwania robót. Konstrukcja stojaków do urz¹dzeñ bezpieczeñstwa powinna zapewniæ ich stabilnoœæ.


Osoby wykonuj¹ce roboty powinny byæ ubrane w odzie¿ ostrzegawcza o barwie pomarañczowej, z elementami odblaskowymi o barwie ¿ó³tej.











   











Oœwiadczenie 


powy¿szy projekt nie wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzkim Konserwatorem przyrody.
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