„Nowa Wola – budowa ul. Mieczyków – etap I, budowa ul. Hiacyntów – etap I, budowa ul. Nagietków – etap I ( budowa kanału deszczowego dla odwodnienia                                    ul. Mieczyków)”.
Przedmiotowe zadanie zakłada budowę drogi gminnej - ulicy Mieczyków wraz                      z pełną infrastrukturą na odcinku od ronda w Zgorzale do skrzyżowania z ul. Hiacyntów (km od 0+000 do 0+420). W ramach realizacji I etapu budowy ul. Mieczyków uwzględniona zostanie również pozostała część zaprojektowanego w ramach dokumentacji dot. ul. Hiacyntów wyniesionego skrzyżowania wraz z ciągiem pieszo rowerowym (km od 0+000 do 0+010).
Planuje się budowę drogi gminnej o klasie lokalnej L oraz projektowanej prędkości 30 km/h. Długość odcinka drogi wynosi ok. 420 mb. Przedmiotem zadania jest rozbudowa ul. Mieczyków w miejscowości Nowa Wola na wskazanym odcinku w poszerzonym pasie drogowym. Zadanie zakłada usunięcie istniejącej roślinności, roboty rozbiórkowe i budowę nowej jezdni wraz z kompleksową infrastrukturą. Jezdnia o szerokości 6,0 m zostanie wykonana z warstw bitumicznych. Zostanie ona ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej. Szerokość pasa ruchu wynosi 3,00 m. Wzdłuż drogi został zaprojektowany ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 3,20 m (wraz z krawężnikiem). Pierwotnie zaplanowano wykonanie CPR  z kostki betonowej bezfazowej. Ostatecznie podjęto decyzję o wykonaniu CPR z warstw bitumicznych. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej ograniczonej opornikiem. Istniejące po północnej stronie jezdni ul. Mieczyków miejsca postojowe zostaną połączone                            z nawierzchnią jezdni kostką betonową.

Skrzyżowanie z ul. Hiacyntów (zaprojektowane częściowo w ramach budowy                            ul. Mieczyków a częściowo w ramach budowy ul. Hiacyntów) zostanie wyniesione ponad poziom jezdni o 10 cm i będzie wykonane z kostki betonowej grafitowej. Wody opadowe zostaną odprowadzone do kanału deszczowego, a następnie odprowadzane do rowu przy ul. 9KDL ( Nagietków). Projektowany układ drogowy, uwzględniający ulicę Mieczyków oraz krzyżujących się z nimi dróg w zakresie niezbędnym do włączenia ich w projektowaną jezdnię, będzie wyposażony w nowoprojektowaną kanalizację wraz                   z przepompownią wód opadowych (odcinek od studni DAR do studni DE 10). Projekt zakłada budowę sytemu odwodnienia drogi opartego na powierzchniowym odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego do wpustów deszczowych z włączeniem do kanalizacji deszczowej połączonej z kanalizacją                    w ul. Hiacyntów.  Przewidziano zachowanie ogólnego charakteru przebiegu istniejących dróg, z uwzględnieniem dostosowania całego układu drogowego pod względem wysokościowym do rzędnych terenu na krawędzi pasa drogowego (w tym do rzędnych w bramach wjazdowych na teren posesji prywatnych). Spadki podłużne jezdni obu projektowanych ulic ukształtowano w granicach od 0,3 % do nawet 2,37 %. Niwelety ulic na granicy opracowania dostosowano wysokościowo do rzędnych ulic w miejscach niepodlegających rozbudowie. W ramach uspokojenia ruchu skrzyżowanie remontowanych ulic zaprojektowano jako wyniesione (+10 cm). W ramach inwestycji, w celu zrealizowania projektowanych elementów infrastruktury drogowej przewiduje się rozbiórkę kolidujących z drogą istniejących nawierzchni komunikacyjnych                                i betonowych elementów liniowych tj. istniejącej konstrukcję jezdni, chodników, zjazdów, krawężników, obrzeży, oporników oraz znajdujących się w pasie drogowym               5 podziemnych zbiorników retencyjnych. 

Wzdłuż całego odcinka drogi zostanie wybudowane dedykowane oświetlenie uliczne                  z doświetleniem przejścia dla pieszych. Ze względu na istniejącą zabudowę po zachodniej stronie skrzyżowania z ul. Hiacyntów oświetlenie zostanie wybudowane do lampy oznaczonej  D3 (do km ok. 0+490). W ramach budowy przewidziano również do wykonania kanał technologiczny.

Zakresem przetargu objęta jest również budowa ujściowego odcinka kanału deszczowego (wraz z odtworzeniem nawierzchni) który zapewni właściwe zagospodarowania wód opadowych z terenu nawierzchni drogowej ul. Mieczyków. Roboty z zakresu zadań projektowych budowy ul. Hiacyntów oraz budowy                              ul. Nagietków obejmują:    

1. budowę kanału deszczowego w ul. Hiacyntów od skrzyżowania z ul. Mieczyków do skrzyżowania z ul. Nagietków (od studni DAR do studni DA15) –                             z wyprowadzeniem na przykanaliki, bez wpustów deszczowych.

2. budowę kanału deszczowego w ul. Nagietków od skrzyżowania z ul. Hiacyntów do rowu melioracyjnego (od studni DA1 do studni DA15) – z wyprowadzeniem na przykanaliki, bez wpustów deszczowych wraz z budową przepustu na rowie.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest również zobowiązany dokonać w imieniu Zamawiającego zgłoszenia o zakończeniu robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (lub wystąpić o wydanie decyzji na użytkowanie drogi).  W wycenie należy uwzględnić wykonanie oraz uzgodnienie czasowych organizacji ruchu.

Termin realizacji zamówienia.

365 dni od daty zawarcia umowy.

