Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 78451-2014 z dnia 2014-04-10 r.](http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=78451&rok=2014-04-10) Ogłoszenie o zamówieniu - Lesznowola  
Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Zajączka, Żubra i Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem w miejscowości Lesznowola. Inwestycja jest realizowana na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę Nr 262LR/2013 z dnia 26.08.2013r....  
Termin składania ofert: 2014-04-28

**Lesznowola: Budowa ulicy Zajączka oraz ulic Żubra i Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem w miejscowości Lesznowola**  
**Numer ogłoszenia: 105911 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 78451 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, faks 022 7579270.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa ulicy Zajączka oraz ulic Żubra i Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem w miejscowości Lesznowola.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Budowę ul. Zajączka oraz ulic Żubra i Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem w miejscowości Lesznowola. Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Zajączka, Żubra i Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem w miejscowości Lesznowola. Inwestycja jest realizowana na podstawie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę Nr 262LR/2013 z dnia 26.08.2013r. wydanej przez Starostę Piaseczyńskiego, Referat w Lesznowoli. Długość opracowania inwestycji wynosi 615,54 m. Zaprojektowano przekrój normalny typu daszkowego o szerokości 5,00m (wraz ze ściekami) i chodnikami o szer. 2,0m. Niweleta jezdni jest ściśle związana z istniejącym ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, dostosowana do istniejących zjazdów. Odwodnienie pasa drogowego zaprojektowano w systemie zamkniętym - szczelnej kanalizacji deszczowej do cieku melioracyjnego. Konstrukcja jezdni zakłada warstwę ścieralną z kostki betonowej, bezfazowej gr. 8,0cm, podsypkę cementowo-piaskową gr 3,0cm, podbudowę z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego gr. 20,0cm, warstwy mrozoodpornej gr. 15,0cm i warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15,0cm. W zakresie zamierzenia budowlanego są następujące elementy zagospodarowania terenu: nawierzchnia jezdni, nawierzchnia zjazdów i chodników, odwodnienie w postaci systemu kanalizacji deszczowej..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 15.05.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 10.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Minimaszyny DROG BUD Tomasz Kowalski, ul. Wolska 117 lok 11, 01-235 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 1301505,61 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 748947,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 748947,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 1192160,28
* **Waluta:** PLN.