Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Przedmiotem zmówienia jest wymiana istniejących 417 sztuk sodowych i metahalogenkowych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy w technologii LED wraz z osprzętem na istniejących stanowiskach słupowych w następujących lokalizacjach na terenie Gminy Lesznowola:

1.
MYSIADŁO

1.1.
rondo na ul. Topolowej – 8 sztuk

1.2.
łącznik ul. Topolowa - ul. Kwiatowa – 17 sztuk

1.3.
ul. Kwiatowa – 36 sztuk

1.4.
ul. Borówki – 16 sztuk

1.5.
ul. Porzeczkowa – 5 sztuk

1.6.
ul. Aronii – 5 sztuk

1.7.
ul. Agrestowa – 7 sztuk

1.8.
ul. Truskawkowa – 5 sztuk

2.
ZGORZAŁA

2.1.
ul. Cyraneczki – 10 sztuk

3.
ZAMIENIE

3.1.
ul. Arakowa – 14 sztuk

3.2.
ul. Błędna – 15 sztuk

3.3.
ul. Waniliowa – 20 sztuk

4.
NOWA WOLA

4.1.
ul. Orna – 5 sztuk

5.
LESZNOWOLA

5.1.
ul. Okrężna – 51 sztuk

6.
MAGDALENKA

6.1.
ul. Szyszkowa – 4 sztuki

6.2.
ul. Iglasta – 3 sztuki

6.3.
ul. Olchy – 10 sztuk

7.
ŁAZY

7.1.
Parking szkolny – 6 sztuk

7.2.
ul. Rolna – 14 sztuk

7.3.
ul. Lipowa – 2 sztuki

7.4.
ul. Sosnowa – 5 sztuk

7.5.
ul. Różana – 5 sztuk

7.6.
ul. Masztowa – 6 sztuk

7.7.
ul. Irysowa – 7 sztuk

7.8.
ul. Makowa – 6 sztuk

7.9.
ul. Familijna – 12 sztuk

7.10.
ul. Kwiatowa – 33 sztuk

8.
MARYSIN

8.1.
ul. Zdrowotna – 23 sztuki

8.2.
ul. Ludowa – 17 sztuk

8.3.
ul. Lazurowa – 12 sztuk

9.
WARSZAWIANKA

9.1.
ul. Miodowa – 10 sztuk

10.
WOLA MROKOWSKA

10.1.
ul. Malownicza – 17 sztuk

10.2.
ul. Krótka – 11 sztuk

Zadanie obejmuje wykonanie:

1. inwentaryzacji istniejącego oświetlenia w wyżej wymienionych lokalizacjach,

2. wykonanie obliczeń fotometrycznych w celu doboru odpowiednich mocy opraw LED,

3. po pisemnym zaakceptowaniu obliczeń fotometrycznych przez pracownika Referatu Dróg i Mostów zakup i dostawę opraw LED

4. demontaż istniejących sodowych i metahalogenkowych opraw (oprawy, kable i przewody istniejącego zagospodarowania terenu, nie nadające się do dalszej eksploatacji Wykonawca zdemontuje, zezłomuje i zutylizuje zgodnie z przepisami prawa, we własnym zakresie i na własny koszt.),

5. instalację nowych opraw LED,

6. wykonanie pomiarów elektrycznych po zakończeniu wymiany,

7. wykonanie dokumentacji powykonawczej.
