Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Remont dachu, który obejmuje: 

· roboty rozbiórkowe pokrycia dachu z płyt cementowo-azbestowych, z blachy trapezowej, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także części muru pod nowe wieńce wraz z wywozem materiału i utylizacją.
· roboty murowe i żelbetowe wieńców.
· montaż więźby dachowej.
· docieplenie miedzy krokwiami z wełny mineralnej.

Termin realizacji: do 2 grudnia 2026 r.
